仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20150127
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第1包  倒置显微镜      一套
第2包 磁珠提取纯化系统  一套
第3包 大容量存储      一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：国产设备人民币报价，进口设备如能免税用美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年01月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平、仲为国

联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2015年01月27日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达五台校区行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2015年01月20日   
第一包:倒置相差显微镜技术参数
联系人：王老师025-86868431
1：科研级主机，各品牌最高型号，无限远光学系统，物镜齐焦距离≥60mm，机械筒长20mm 
2：12V100W透射照明，观察方法为相衬PH，明场BF和荧光FL,模块化设计可无障碍升级至、霍夫曼浮雕相衬、显微操作、活细胞工作站、共聚焦等模式; 

3：瞳孔距离25度倾角双目镜筒，10X/22mm目镜，双目屈光度均独立可调, 人机学机械载物台，黑色硬铝防蚀涂层，载物台表面经超硬防滑处理，确保经久耐用；

4：超长工作距离系统聚光器，65mm的工作距离满足培养瓶、培养皿、多孔板等镜下的直接观察，内置相差模块、明视场孔位和关闭位，方便转换和光路的切换，减光片ND、隔热片D，日光平衡片NCB、绿色滤光片GIF齐备；

5：超级荧光相差半复消色差物镜，且盖玻片厚度可调：

4X     N.A≥ 0.10, W.D≥30.0 mm
10X F   N.A≥0.30, W.D≥15.2 mm, Ph1
20XC   N.A≥0.45, W.D≥8.2mm  Ph1

40XC   N.A≥0.60, W.D≥3.6mm, PH-2
第二包：磁珠提取纯化系统 技术参数
联系人：谢老师025-86868452
技术指标：
1. 用途：全自动核酸提取纯化系统，用于从全血、组织、拭子等样本中提取核酸，无需离心或过滤操作, 核酸产物直接用于定量PCR 检测、测序。
2. 工作通量：可同时处理15个样品
3. 工作体积：50-1000μl

4. 磁头类型：3 x 5道磁头
5. 磁珠回收效率：> 95%
6. 产物纯度A260/A280 DNA ≥1.7-2.0，RNA ≥1.8-2.1

7. 纯化速度：15个样品仅需15-40min
8. 操作方式：即可通过液晶面板直接控制，也可通过电脑运行程序
9标配有Bindlt软件，免费升级，可脱机运行
9.1
Bindlt软件可控制仪器；
9.2
图标导向式简易操作界面，直观显示样品板、试剂组成、纯化步骤
9.3
可由用户独立编程，或导入现成试剂盒运行程序导入，可导出并保存纯化程序、可由用户优化设置程序步骤，可输出运行报告等功能。
9.4
多种参数优化设置：低/中/高等多种上下混匀速度，底部/中部/表面等多种混匀方式，磁珠预收集、干燥、暂停等多种动作设置。
9.5
具有用户管理权限设置功能，提供10种以上不同规则，灵活自定义用户权限，具有200个程序存储空间
9.6
每次运行结束后可生成报告，内容包括：样品信息、试剂盒信息、详细的运行程序参数。
10. 试剂开放：兼容进口及国产磁珠试剂
11.仪器认证：仪器通过SFDA认证
12. 带CE标志
配置清单
1. 全自动核酸提取纯化系统 1台
2. 配套BindIt磁珠纯化软件 1套
3. 配套试剂和耗材 若干
 
第3包：大容量存储参数

联系人：李老师、吕老师025-86862138


1.  容量：存储裸容量不低于300TB
2.  性能：整体实测读不低于3GB每秒，实测写不低于3GB每秒。外部计算终端接入存储网络需提供线速万兆交换机。
3.  安全性：用户可动态自定义高安全级别数据，并可动态设置多副本保存策略，该策略设置需对应用服务器透明。
4.  易用性：可实现存储层面的用户组安全策略，包括用户读写权限控制，用户使用容量设定以及用户访问带宽设定。以上功能对应用服务器透明。
5.  兼容性：支持用户自行更换符合参数指标的存储核心部件，尤其是硬盘，可实现多品牌兼容，以降低日后维护成本，可托管用户既有的存储设备，实现设备利旧
6.  可扩展性：系统可横向扩展不低于50PB的存储空间，并实现读写性能的线性增长，横向扩展的同时，要满足单位存储空间价格线性下降
7.  售后维护：硬件，软件以及“数据安全”的原厂维护，在正当使用过程中，数据出现问题，需要原厂及时上门恢复，甲方保留追溯数据损失的权利。
8. 上述参数和指标均要求实测数据，而非理论值或估计值，供货商需在供货后进行实测并提供性能报告，否则不予验收。
9. 采用分布式结构，且单个节点故障不影响整体存储工作。

