仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140610YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：皮肤镜                              1套
第二包：试验用斑马鱼养殖繁育系统            1套
第三包：定氮仪（含消化炉）                  1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年6月10日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处   许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年6月17日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年6月10日   
第一包：皮肤镜  联系人：周老师  联系电话：13584020123
1. 原装进口；

2. 光学镜头：消色差透镜，高分辨率的精密光学系统；

3. 放大倍数：10倍；

4. 视野：23毫米直径；

5. 照明：6个LED照明，格外明亮，接近日光。6个LED的光通过精密的光学系统导向可以使得照明更加均匀。需提高观察对比度时可以选择仅有单侧3个LED的照明；

6. 接触板：大的接触板（23毫米直径），小的接触板（8毫米直径）用于检查大的接触板难以到达病变部位。更换容易；
7. 配数码相机；

8. 需带样机到现场进行演示。
第二包：实验用斑马鱼养殖繁育系统  
联系人：王老师  联系电话：86868417；13951967488
具体配置数量：独立式五层双排斑马鱼养殖单元4套；净水供水单元1套；配件1套。
工作条件和性能指标：
1. 工作条件

1.1 工作电压：380V，10kw

1.2 温度：室温25-30℃/水温26-29℃
2．配置要求

2.1独立式五层双排斑马鱼养殖单元4套，每套配置及功能如下：

1）配置316L材质不锈钢架1540×450×1980㎜，带底脚调节螺丝；

2）安装40个1.5L、72个3L养殖缸、12个10L养殖缸，PC材质，食品级，耐高温消毒，抗摔性强；养殖缸底部有“V”形导流槽设计，能有效排除残饵及鱼类排泄物；配套幼鱼专用插板；养殖缸盖喂食口有流水设计，能方便喂食；
3）每个养殖缸的供水单独可控；每排养殖缸的供水单独可控；

4）系统自带循环过滤独立使用，保证单元内养殖缸内的水循环更新量大于4次/小时，自动运行，调整温度为26-29°C；

5）有不锈钢预过滤器，定期清洗便可长期使用，无需使用过滤棉，可节省耗材费用；

6）回水槽采用PC材质，回水槽采用PC材质，模具一次成型，底部圆弧设计，无死角，不留水珠，不留垢。
2.2净水供水单元1套  

配置及功能：制水量0.25T /H，脱盐率大于90%；不锈钢316原水箱；不锈钢316材质原水泵；多介质过滤器，活性炭过滤器，配美国FLECK阀；保安过滤器；不锈钢316材质高压泵；美国反渗透膜；GF电导率仪表；触摸屏, PLC程序化控制单元,指示设备运行状态及故障，设备全自动运行，故障保护；不锈钢316L机架；纯水箱1个。

2.3配件1批

1）卤虫孵化缸2套，5mm压亚克力材质，15L，圆锥形无死角，有取料口；

2）交配盒100套；

3）保种及幼鱼孵化鱼架1套，1300×400×1800㎜，316L不锈钢架，亚克力水槽；

5）专用鱼捞10套，每套包括与1.5L、3L、10L养殖缸配套的鱼捞各一个；

6）鱼苗培养器20套，能迅速按换水，便于观察。
第三包：定氮仪（含消化炉）  
联系人：朱老师  联系电话：86863121
一．自动凯氏定氮仪基本要求

1.智能控制，液晶彩色触摸屏，中文菜单式界面；
2.加酸、加碱、加稀释液、蒸馏、滴定、清洗、存储、打印按程序设置自动完成；

3.采用红、绿、蓝三基色法判断滴定终点 

4.采用美国原装进口陶瓷计量泵滴定，确保长时间滴定的稳定性和准确性；
5. 蒸馏功率可调，确保低浓度样品有很好的回收率；

6.手动、自动模式任意切换；

7.真正的不间断蒸馏，蒸汽恒定，补水时间蒸汽不间断；

8.间隙式加碱，确保酸碱反应在可控状态,避免无蒸汽状态下酸碱剧烈反应产生热量而使氨气逸出；

9.安全保护

①样品管缺位保护：仪器内未放入样品管（消化管）时，系统不能工作并报警。

②安全门缺位保护：安全门未关好时，系统不能工作并报警。

③试剂液位检测保护：当碱液、酸液、吸收液的容量不足时，仪器停止工作并报警。
④蒸馏液过热保护：蒸馏过程液体温度超过设定值时，系统停止工作并报警。
⑤仪器缺水保护：蒸馏过程中发生水压、水流异常时，仪器停止工作并报警。
⑥样品保护；蒸馏过程异常或人为中断，当测试恢复时，中断测试的样品继续完成后续测试工作，样品不因中断测试而报废（需提供证明文件）。
⑦蒸馏器采用双液位控制，有效避免干烧；

⑧电气安全：电气系统通过CE认证。

10.整机外壳使用防腐耐蚀工程塑料制造，仪器整机保修两年，所有管路保修三年。
11.可先提供全新仪器供购买前试用。
二. 自动凯氏定氮仪主要技术参数
1、测定范围：0.1-200mg氮（以N计） 
2、蒸馏时间：4-8min/样品
3、蒸馏能力：15-30mL/min可调
4. 延迟时间：0-1800s(适合检测硝态氮）
5、滴定精度：0.15%，可以无限量滴定

6、重现性：RSD≤0.5%（提供省级检测部门出具的证明文件）

7、回收率：≥99.5% （1-200mgN)
8、加碱分段：1-10次或0-15秒间隔

9、数据存储：1000批
三、消化炉参数要求

红外消化炉，适用于水、土壤、食品、动植物组织含氮量的分析。

技术参数：

1、加热方式：采用红外石英管加热，没有涂层，没有污染，没有有害辐射，化学稳定性好，加热体耐强酸强碱、可防爆裂；
2、功率≤2.2KW，AC220V；

3、温度控制：
数控（定时+64阶程序升温）；
升温速率，室温+5℃—400℃用时小于20分钟；
硅酸铝和空气双层保温，温度波动，±1℃；
控温范围，室温+5℃--680℃；

4、消化管受热面积大、温差小、样品消化一致性好，热效率高；

5、采用双开关设计，电源和加热单独控制，具有过流保护和漏电保护装置；

6、炉孔数量：20；

7、仪器配置：①消化炉主体；②不锈钢废气排放系统；③20支消化管（可与自动定氮仪配套）；④20孔消化管架；⑤冷却架； 

