仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150625

          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  超低温冰箱    5台

第2包  液氮储存罐    1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年06月18日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年06月26日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2015年06月18日   

           第一包：超低温冰箱性能指标及要求

联系人：韩老师15951893113

1、*2英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个；内部容积：不小于 650升
2、*工作温度:-50℃∽-86℃
3、工作电压:208-240V宽工作电压范围,可不同冰箱实现延时启动
4、*压缩机:配备2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 30 分钟
5、*制冷系统：具有钎焊板式热交换器，采用感应钎焊工艺；减少制冷剂泄漏等风险，提高设备的可靠性。标配超大冷凝器及冷凝器过滤网，提高制冷性能。

6、全触摸屏用户界面,可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数
7、*嵌入式磁铁门闩，标配五扇内门，配备不易变形的工业级门铰链，确保良好的密封性，减少冷气丢失
8、*箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀；可调节高度的不锈钢搁板,最大承重大于200磅
9、配备独特真空减压口设计，方便箱门快速再次开启
10、标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能
11、温度探头位于温度最高的冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度
12、*内置 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现冰箱间设置信息复制
13、内置数据存储系统，可存储长达10 年的温度和事件记录数据并可随时通过USB接口下载

14、可单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性
15、整机零部件及人工2年保修，压缩机3年延保

16、*符合多项国际权威认证（至少4个）：cULus、CE 认证、ISO认证、CFG

第二包：气相高效液氮储存罐性能指标及要求

联系人：韩老师15951893113

1、*兼容气相和液相两种储存方式

2、*原装进口，配置原厂原装进口冻存架和冻存盒
3、*采用双层不锈钢真空绝热层及径管偏移设计，罐体总容量≥750升；冻存管存放支架平台下的液氮量≥120升。气相储存时保证箱体内最低温度达到-185℃以下，确保生物样品长期存储，且提供最低的液氮消耗量。

4、*通过两个铂金探头探测箱体内温度, 数字式实时显示箱盖下方温度及箱内温度，精确度为±1.0°C。可及时告知用户箱体内的最高温度和最低温度，具有用户自定义温度报警功能

5、液位采用位于旋转盘底部的压差测量系统测量，测量精度为+/-13mm，分辨率为2.5mm。为与传统的液位传感器相比，更能够准确检测液位高度并实时显示

6、环形液氮充填管路位于双层真空内，增加储存空间的同时避免了冻存架取放过程中碰伤填充管路

7、具有热气体旁路控制功能，可在液氮灌注启动前将罐体内和管道内的升温氮气转移到环境中，直到系统达到设定温度，降低额外液氮消耗

8、罐口外侧有专用的第三方探头接口，可轻松接入两个第三方监控探头

9、智能化微处理器控制器，大屏幕LCD显示器可实时显示罐体内最高温度，最低温度，液面高度和每天液氮消耗量。控制器具有密码锁定功能，防止无关人员修改参数

10、具有一键除雾功能，方便寻找样本

11、标配后备电源，可在断电情况下为控制器继续供电72小时，实现运行数据的实时记录，报警及液氮自动灌注，确保样品更加安全

12、可通过蓝牙模式把罐体温度数据发送到智能手机或平板电脑，进而上传云端数据库，实现罐内温度的远程监控，温度超限可通过邮件和短信方式发送报警信号至管理人员
13、整机零部件及人工2年保修
14、认证标准：符合医疗指令的MDD认证

